<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="96.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.5" y1="0" x2="96.5" y2="96.19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.5" y1="96.19" x2="0" y2="96.19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="96.19" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.21" y1="61.635" x2="11.855" y2="61.635" width="2.54" layer="46"/>
<wire x1="46.185" y1="61.635" x2="18.5625" y2="61.635" width="2.54" layer="46"/>
<wire x1="52.805" y1="61.595" x2="63.754" y2="61.595" width="2.54" layer="46"/>
<wire x1="63.754" y1="61.595" x2="96.52" y2="61.595" width="2.54" layer="46"/>
<wire x1="63.754" y1="61.595" x2="63.754" y2="0" width="2.54" layer="46"/>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>PONG PCB</text>
<text>SPEAKER</text>
<text>COIN SW</text>
<text>PADDLES</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>LED</text>
<text>+5V</text>
<text>PDL2</text>
<text>PDL1</text>
<text>NC</text>
<text>NO</text>
<text>HDMI</text>
<text>PONG Adapter</text>
<text>jm@e-basteln.de</text>
<text>6-2016</text>
<text>Numato Mimas PONG Adapter</text>
<text>jm@e-basteln.de</text>
<text>6-2016</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>P1</text>
<text>P2</text>
<text>Intensity</text>
<text>Sync</text>
<text>Volume</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<hole x="54.61" y="87.63" drill="3.2"/>
<hole x="3.81" y="55.88" drill="3.2"/>
<hole x="58.42" y="55.88" drill="3.2"/>
<hole x="16.51" y="62.23" drill="0.6"/>
<hole x="15.24" y="62.23" drill="0.6"/>
<hole x="13.97" y="62.23" drill="0.6"/>
<hole x="13.97" y="60.96" drill="0.6"/>
<hole x="15.24" y="60.96" drill="0.6"/>
<hole x="16.51" y="60.96" drill="0.6"/>
<hole x="49.53" y="60.96" drill="0.6"/>
<hole x="50.8" y="60.96" drill="0.6"/>
<hole x="48.26" y="60.96" drill="0.6"/>
<hole x="48.26" y="62.23" drill="0.6"/>
<hole x="49.53" y="62.23" drill="0.6"/>
<hole x="50.8" y="62.23" drill="0.6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="burr-brown">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="RTRIM43P">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
waschfest MIL-R-22097</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-7.6">
<description>&lt;b&gt;DO41&lt;/b&gt; 7.6mm x 2mm&lt;p&gt;
Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds23001.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="edge-156">
<packages>
<package name="44PINEDGE_FEM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="LI10">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Piher</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-350">
<packages>
<package name="1751248">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 2-3,5&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 10 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,5 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1751248.pdf</description>
</package>
<package name="1751264">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 4-3,5&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 10 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,5 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 4&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1751264.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<packages>
<package name="FE20-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML16L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ML16">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C2.5/5-4">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 - 7.5 x 4 mm, grid 2.54 + 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jm-pong">
<packages>
<package name="HDMI-SMD-PEB">
<description>HDMI connector, SMT, angled tabs.
Reichelt HDMI SMD PEB</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="burr-brown" package="SO08" value="OPA2350">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="MPN" value="OPA2340UA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1101541"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K7581"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="MCP6562">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="RTRIM43P" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="RTRIM43P" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="jm-pong" package="HDMI-SMD-PEB" value="HDMI-SMD-PEB">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="con-lsta" package="FE20-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="P2" library="con-lsta" package="FE20-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="edge-156" package="44PINEDGE_FEM" value="44PINEDGE_FEM"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value="LM386M-1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VEXT" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E3,5-8" value="220µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E3,5-8" value="470µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="pot" package="LI10" value="10k lin">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="capacitor-wima" package="C2.5/5-4" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="capacitor-wima" package="C2.5/5-4" value="33n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-phoenix-350" package="1751248" value="1751248">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X3" library="con-phoenix-350" package="1751248" value="1751248">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X4" library="con-phoenix-350" package="1751264" value="1751264">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="1751264"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="10R0934"/>
</element>
<element name="X5" library="con-phoenix-350" package="1751264" value="1751264">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="1751264"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="10R0934"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="capacitor-wima" package="C2.5/5-4" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/7" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-harting-ml" package="ML16L" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-harting-ml" package="ML16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/7" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/7" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$31"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$30"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="U$1" pad="P$43"/>
<contactref element="U$1" pad="P$44"/>
<contactref element="U$1" pad="P$22"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="SV3" pad="14"/>
<contactref element="SV3" pad="16"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INTENSITY">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="U$1" pad="P$42"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P$41"/>
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="PDL2">
<contactref element="U$1" pad="P$40"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="P$39"/>
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="SOUND">
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="P$37"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="PDL1">
<contactref element="U$1" pad="P$36"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="P$35"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="COIN_NC">
<contactref element="U$1" pad="P$34"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="P$33"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="COIN_NO">
<contactref element="U$1" pad="P$32"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="P$29"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="P$27"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="SYNC33">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="INT33">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="K1" pad="8"/>
<contactref element="K1" pad="11"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="39"/>
<contactref element="P1" pad="40"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="VEXT" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="17"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="K1" pad="P$1"/>
<contactref element="K1" pad="P$2"/>
<contactref element="K1" pad="P$3"/>
<contactref element="K1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="TMDSCKP">
<contactref element="K1" pad="10"/>
<contactref element="P2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TMDSCKN">
<contactref element="K1" pad="12"/>
<contactref element="P2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TMDS2P">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TMDS2N">
<contactref element="K1" pad="3"/>
<contactref element="P2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TMDS1P">
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="P2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TMDS0P">
<contactref element="K1" pad="7"/>
<contactref element="P2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TMDS0N">
<contactref element="K1" pad="9"/>
<contactref element="P2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TMDS1N">
<contactref element="K1" pad="6"/>
<contactref element="P2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="VEXT" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="19"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SYNC">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="APDL2">
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="APDL1">
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ACOIN_NC">
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ACOIN_NO">
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPEAKER">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="SV3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R6" pad="S"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ASPEAKER">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="CEC">
<contactref element="K1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="HOTPLUG">
<contactref element="K1" pad="18"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
